**QUESTION (4 points)**

On vous demande d'expliquer à de futurs plongeurs autonomes à l’air dans la zone 40-60m, les procédures que vous recommandez pour la cohésion de la palanquée en cas d’utilisation de différents ordinateurs de plongée.

* *Planifier la plongée : connaitre les affichages et les procédures d'entrée dans les paliers pour chaque ordinateur, et harmoniser si possible les différents modèles en fonction des durcissements et autres paramètres modifiables à la main de l'utilisateur (1 pt)*
* *L’affichage et la réalisation des paliers profonds et de principe (prendre en compte dans la désaturation le fait qu’un plongeur n’a pas désactivé ses paliers profonds ou que le palier de principe est activé…) (1 pt)*
* *Communication spécifique à mettre en place pour les paliers (au fond pour les demander ou pour les signaler, à l’approche surface pour donner la profondeur et le temps…) (1 pt)*
* *A la remontée appliquer la procédure suivante : (1 pt)*
* *Profondeur et durée des paliers de l’ordinateur le plus pénalisant*
* *Vitesse de remontée la plus lente*
* *La planification d’un check conso/paliers/ décompression au fond…*